施工现场临建设施验收表

验收日期：

序号 项 目 验 收 要 求 验收结果 工地地面应做硬化处理

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | 道路畅通，有排水设施、排水通畅 |
| 有防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水 |
| 1 | 施工场地 | 河道措施 |
|  |  | 工地无积水 |
|  |  | 工地应设置吸烟处 |
|  |  | 温暖季节应有绿化布置 |
|  |  | 建筑材料、构件、料具应按总平面布局堆放 |
| 2 | 材料堆放 | 料堆应挂名称、品种、规格等 |
|  |  | 易爆易燃物品应分类存放 |
|  |  | 在建工程不得兼作宿舍 |
| 3 | 现场住宿 | 施工作业区与办公、生活区应明显划分生活区内应给工人设置学习和娱乐场所 |

施工现场

4

标 牌

大门口处挂的七牌一图，标牌应规范、整齐要有安全标语

要设置宣传栏、读报栏、黑板报等

5 生活设施

装配式活

6

动板房


厕所应符合卫生要求食堂应符合卫生要求应能保证供应卫生饮水

有淋浴室并且淋浴室要符合要求现场应成立农民工业余学校

构件应具备出厂合格证；钢构件的焊接部位无脱

焊，无明显变形、 损坏和严重锈蚀； 基础的混凝土、砂浆强度应符合设计要求；楼面板质量符合设计要求，锁定装置齐全有效；节点螺栓规格、数量应符合设计要求，连接牢固；支撑（圆钢拉杆）体系符合设计要求，花篮螺栓的锁定装置完好

验收人员：



7 验收意见